Absperrklappe SYLAX 16 DN 50 m. Handhebel

Wartungsfreie, weichdichtende Zwischenflansch-Absperrklappe mit 4 Zentrieraugen

Baulänge (DIN 3202 T3, Reihe K1)

Gehäuse aus Gusseisen EN-JS1030 mit Epoxybeschichtung

mit DVGW Zulassung

Zwischenflanschnontage

Scheibe: Edelstahl

Ringbald: EPDM XU

Rastenhebel Guss kurz

Nr. 149G 039 884

Halteblech für Endschalter SM 5 ZTS Absperrklappe Sylax

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)