Druckbegrenzungs-/ und Überströmventil Typ 618

RG Typ 618 T - 3/4

in Eckform

Gasdichte Ausführung der Federhaube

f. gasfömige und flüssige Medien ohne Anlüftung

Ventilgröße DN

Eintrittsnennweite: DN 20 - 3/4"

Austrittsnennweite: DN 20 - 3/4"

Druckbereich von 2 bar bis 12 bar

Dichtung: NBR

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)