Anschlussstation FES-PLUS Typ 912 DN 80

in Anlehnung DIN 14463

Durchflussmenge: 124 m³/h

bestehend aus:

1 Absperrklappe mit pneumatischem Antrieb DN 80 PN 16, DVGW zugelassen

2 Absperrklappe DN 80 PN 16, DVGW zugelassen

1 Entleerungsventil GSE 02 G 3/4"

1 Druckschalter TYP PS 3

1 Satz NIRO Schrauben mit Muttern und Dichtung

1 Trennstrecke aus Edelstahl DN 80 Baulänge 460 mm

mit UV Entkeimungslampe

2 Rückflussverhinderer DN 80 PN 16 DVGW zugelassen

2 Probeentnahmeventile DN 15

1 Druckschalter mit Anschlusskabel für Vor- und Hinterdrucküberwachung

1 UV Sensor mit Überwachungsfunktion

1 Anzeigeeinheit RM-32 UV digital, 230 Volt / 50 Hz

zur Überwachung der UV-Lampe

1 Steuergerät LD 900 P

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)