Feuerlöscher-Schutzschränke

Bestehend aus:

Unterputzschrank Bauart B 300 x 700 x 180 mm, für Nische 320 x 720 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe), zur Aufnahme eines 6-kg-Handfeuerlöschers. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20 x 20 x 3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand. Endlackiert in Rot (RAL 3001).

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss, Schlüsselkästchen in der Tür sowie Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend.

1 Stück

Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie

Typ 423 B

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)