Notentwässerung STS-BD 21-80

für Sicherheitstrennstationen bis 70 m³/h,

Förderhöhe 12 m am Vorlagebehälter montiert,

bestehend aus:

1 Pumpe Typ 21-80/34 G mit 5 m Anschlusskabel

Rohranschluss G 2 3/4

Motorleistung 4,0 KW

Ausführung Drehstrom

1 Absperrklappe DN 80

1 Rückflussverhinderer DN 80

1 Satz Verrohrung

1 Schalteinheit für Pumpe Typ 21-80

Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

Steuerspannung 230 V, 50 Hz,

bestehend aus:

1 Luftschütz für Direkteinschaltung der Notentwässerungspumpe

1 Motorschutzschalter, thermisch und magnetisch

1 Steuersicherung

1 Hauptschalter

2 Leuchtmelder „Betrieb“, „Störung“

1 Wahlschalter Hand-0-Automatik ( nicht rastend)

1 pot. freier Kontakt Motorschutz

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)