Revisionsabsperrung mit Filtereinheit DN 50, PN 16

Typ REV-SF

für drucklose Vorlagebehälter, plombierbar

bestehend aus:

Kugelhahn DN 50 G 2, PN 16

mit DVGW Zulassung,

Steinfänger PN 16 DN 50 G 2

Siebmaschenweite 1,2 mm²

als Einheit montiert

Technische Daten:

Betriebstemperatur: -10C bis max. +150C, druckabhängig

Betriebsdruck: max.PN 16 bar

Baulänge: 250 mm

Gewinde: 2“ Innengewinde nach DIN 259

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)