Schutzschrank für Löschwasser-Einspeisearmatur

Typ 760 CS 740 x 740 x 300 mm

Aufputzschrank Bauart C 740 x 740 x 300 mm (Breite x Höhe x Tiefe) nach DIN 14461-2. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand. Wasseranschluss 100 mm mittig im Dach, 70 mm von hinten, wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Positionen. Rot RAL 3001 pulverbeschichtet. Tür doppelt gekantet aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Feuerwehranschluss nach DIN 14925, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Getriebeverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür rechts angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 öffnend.

Bestehend aus:

1 Einspeisearmatur für Steigleitung TROCKEN nach DIN-14461-4

1 Baugruppe LD-RV-BEV-EG fertig montiert

1 B/C-Kupplungsschlüssel

1 Bedienungsanleitung „Löschwasser-Einspeiseeinrichtung“ als Selbstklebefolie

1 Schild „Löschwassereinspeisung“ als Selbstklebefolie

1 Installations- und Bedienungsanleitung für löschwasser-Einspeise- und Entnahmeeinrichtungen

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)