Druckregelventil LD -DMV, DN 125 PN 16

Für Löschwasseranlagen

Gehäuse GGG 40

innen und außen epoxid- beschichtet

2 Manometer für Vor- und Hinterdruckseite.

Vordruck: max. 16 bar

Hinterdruck: 1,4 - 12 bar

Q: 112 m³/h

Max. Q: 134 m³/h

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)