Signalgeberkombination Typ: SGK 101 für Füll- und Entleerstation

bestehend aus:

1 Spannungsversorgung

1 optisch-/akustischer Signalgeber IP 45

Farbe weiß/Blitzlicht rot

für Wandmontage

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)