Unterflurhydrant nach DIN EN 14339 mit DIN-DVGW Baumusterzertifikat

Form AD DN 80

Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 PN 16 DG Typ 21

Mit Sicherheitsverriegelung der Innengarnitur

Innengarnitur austauschbar

Selbsttätige, druckwassersichere Entleerung, senkrechte Trockenstrecke der Entwässerung min. 50 mm

Alle Werkstoffe entsprechen den Anforderungen nach KTW und DVGW Regelwerk W270.

Rohrdeckung: 0,75 m; 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)