Revisionsabsperrung mit integrierter Entleerungseinrichtung

Typ REV-ENT, DN 50 PN 16

bestehend aus:

1 Stück

Absperrklappe PN 16 DN 50 mit Plombiereinrichtung

Entleerungskugelhahn PN 16, G 1/2

fertig montiert

Technische Daten:

Betriebstemperatur: -10°C bis max. +150°C, druckabhängig

Betriebsdruck: max. PN 16 bar

Flanschanschluss: nach DIN 2501/1 – EN 1092-1

Antriebsanschluss: nach DIN EN ISO 5211

Gehäusematerial: Grauguss GG25, lackiert

Einschraubring: Grauguss GG25, lackiert

Entleerung Kugelhahn: 1/2"

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)