Notentwässerung STS-BD 110

für Sicherheitstrennstationen bis 100 m³/h am Vorlagebehälter montiert, bestehend aus:

1 Pumpe Typ 110 RESORT mit 5 m Anschlusskabel

 Rohranschluss G 4

 Motorleistung 5,5 KW

 Ausführung Drehstrom

1 Absperrklappe DN 125

1 Rückflussverhinderer DN 100

1 Satz Verrohrung

1 Schalteinheit für Pumpe Typ BD 100

 (im Schaltschrank der Sicherheitstrennstation eingebaut)

 Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

 Steuerspannung 230 V, 50 Hz,

 bestehend aus:

 1 Luftschütz für Direkteinschaltung der Notentwässerungspumpe

 1 Motorschutzschalter, thermisch und magnetisch

 1 Steuersicherung

 1 Hauptschalter

 2 Leuchtmelder „Betrieb“, „Störung“

 1 Wahlschalter Hand-0-Automatik (nicht rastend)

 1 pot. freier Kontakt Motorschutz

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)