Notentwässerung STS-BD 21-80

für Sicherheitstrennstationen bis 70 m³/h,

Förderhöhe 12 m am Vorlagebehälter montiert,

bestehend aus:

1 Pumpe Typ 21-80/34 G mit 5 m Anschlusskabel

 Rohranschluss G 2 3/4

 Motorleistung 4,0 KW

 Ausführung Drehstrom

1 Absperrklappe DN 80

1 Rückflussverhinderer DN 80

1 Satz Verrohrung

1 Schalteinheit für Pumpe Typ 21-80

 Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

 Steuerspannung 230 V, 50 Hz,

 bestehend aus:

 1 Luftschütz für Direkteinschaltung der Notentwässerungspumpe

 1 Motorschutzschalter, thermisch und magnetisch

 1 Steuersicherung

 1 Hauptschalter

 2 Leuchtmelder „Betrieb“, „Störung“

 1 Wahlschalter Hand-0-Automatik ( nicht rastend)

 1 pot. freier Kontakt Motorschutz

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)