Druckknopfmelder DKM -TS

Form G blau, und Foliensatz

Aufschrift: Hausalarm

Beschreibung

* Universeller Hausalarm-Druckknopfmelder
* Rückstellung über beiliegenden Schlüssel
* Schutzklappe gegen Fehlbedienung
* VdS-zertifiziert
* Stabiles ABS-Gehäuse

Technische Daten

Geeignet für: alle gängigen Brandmeldezentralen

Auslösekriterien: Druckknopf: Mikroschalter

Spannungsversorgung: 12-24 V DC

Stromaufnahme: 7 mA im Alarmfall

Besonderheiten: Beschriftung „Hausalarm“

Montage: Aufputz im Innenraum

Schutzklasse: IP 42

Farbe: Blau (RAL 5005)

Material: Gehäuse: ABS-Kunststoff, Schutzklappe: Polycarbonat

Gewicht: 200 g

Abmessungen: 125 x 125 x 36 mm (B x H x T)

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)