LD-Spüleinrichtung SPE XX

Produktbeschreibung und Verwendungsbereich

Zum regelmäßigen Wasseraustausch bei Löschwasserleitungen NASS und Zuleitungen bei Löschwasserleitungen NASS/TROCKEN ohne automatische Spülung (siehe DIN 1988-600). Die Ansteuerung erfolgt über eine digitale Zeitschaltuhr.

Für Entleerungsgarnitur EG 15

LD-Spüleinrichtung SPE XX \*

Zum regelmäßigen Wasseraustausch bei Wandhydrantensystemen

Steuerung und Stromversorgung für eine Tiefpunktentleerung EG 25\*

Bestehend aus:

* Kugelhahn DN 25
* Schmutzfänger DN 25
* Auslaufstutzen DN 25
* Steuereinheit mit eingebauter digitaler Zeitschaltuhr

Die Nennweite (XX) des Magnetventils in der EG ist lieferbar in DN 15,

DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 und DN 50

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)