Trinkwasserabschottung TWA 105 DN 50 (G2“)

bestehend aus:

1 LD Motorkugelhahn AN 105 DN 50 (auch DN 65 und DN 80 lieferbar)

1 Kugelhahn Messing PN 16 DN 50

1 LD Schalt- und Steuereinheit, bestehend aus:

* Spannungsversorgung
* Relais-Steuereeinheit
* Anschlussklemmen in CAGE CLAMP Ausführung
* Potentialfreier Kontakt zur Weitermeldung bei Auslösung der Trinkwasserabschottung
* Anschlussfertige Klemmleiste

Im Schaltschrank der Füll- und Entleerungsstation bzw. Druckerhöhungsanlage verbaut.

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)