Zisternenbefüllung ZBE 40 M DN 40

Befüllleistung 80 m3/h bestehend aus:

1 Kugelhahn NIRO G 1/2“ DN 40 mit Motorantrieb 230 V AC

2 Adapter NIRO mit G 2“ Außengewinde

1 Montageverschraubung G 2“ mit Druckanzeige 0-16 bar

1 Anschlusswinkel DN 50 x G 2“ zum Anschluss an PE Behälter

Gegen Mehrpreis optional in Fail-Safe-Ausführung mit Akku-Pufferung erhältlich.

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)