LD Druckminderer Typ DMV- R-WH G 2“ IG PN 16

zum Einbau in Wandhydranten nach DIN EN 671-1 und Entnahmeschränken nach DIN 14462

Körper in gesenkt geschmiedetem Messing P-OT 58 UNI 5705-65 satiniert, Dichtungssitz aus Edelstahl gem. AISI 304, Eichfeder aus Siliziumstahl nach UNI 3823, Klasse C,

Dichtmaterialen aus NBR entsprechend ASTMD 1418, Eingangsdruck maximal 16 bar, Ausgangsdruck einstellbar von 0,5 - 7,0 bar

Manometer G ¼, 40 mm Durchmesser 0 - 16 bar

lose beigelegt

Maße: 126 x 92 x 275 mm (B x H x T)

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)