Druckregelventil LD -DMV, DN 150 PN 16

Für Löschwasseranlagen

Gehäuse GGG 40

innen und außen epoxid- beschichtet

2 Manometer für Vor- und Hinterdruckseite.

Vordruck: max. 16 bar

Hinterdruck: 2,5 - 12 bar

Q: 165 m³/h

Max Q: 215 m³/h

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)