Grenztasteranbausatz GDA 2 bestehend aus:

1 Gehäuse mit Anbauschelle und integrierter Auswerteelektronik bestehend aus:

- Auswerteelektronik mit zwei Steckklemmen, Mikroschalter und integriertem, steckbarem 10k Widerstand im Gehäuse vergossen

- zwei Kabeldurchführungen

- Abdeckung mit 4 Schrauben

- 3 Gewindebohrungen mit Madenschrauben zum Fixieren der Einheit am Schlauchanschlussventil

Schutzart IP 65 fertig montiert

lose beigelegt:

1 Hinweisschild

1 Steuerscheibe

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)