Absperrklappe Boax S 16 DN 100 m. Handhebel

Gehäuse Zentrieraugen EN JS 1030,

Scheibe 1.4301,

Ringbald EPDM (XU)

Antrieb: Rastenhebel LP LG.230mm

DVGW zugelassen

Kraftbedarf: 70 Nm

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)