Satz Druckreduzierblenden

bestehend aus:

* Edelstahlscheibe mit Bohrung 12 mm
* Edelstahlscheibe mit Bohrung 14 mm
* Edelstahlscheibe mit Bohrung 16 mm
* Edelstahlscheibe mit Bohrung 18 mm
* Gummi Dichtung Größe C
* Hinweisschild

"Druckreduzierblende eingebaut" 210 x 74 mm, Folie, selbstklebend

Passend für bauseitige C-Festkupplung.

Hersteller: Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Typ LD 303 PN 16

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)