LD Be- und Entlüftungsventil BEV DN 50 PN 16 G 2

gemäß DIN 14463-3

Typ G2 PN16 zur automatischen Be- und Entlüftung von Zubringer- und Versorgungsleitungen, Löschwasserleitungen NASS und NASS/TROCKEN nach DIN 14462- 1

Entlüftungsleistung: 2.500 l/min.

Gehäuse: Messing

Schwimmerkugel: geschäumt

Dichtung: EPDM

Gewindeanschluss: G2

Zulassungsnummer: DW-9912BQ0281

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)