Entleerungsgarnitur EG 20

bestehend aus:

Kugelhahn G ¾

Schmutzfänger G ¾ mit Feinsieb

Magnetventil G ¾ Typ 6213 24 VAC - (neu: Magnetventil Typ 4120 DN 20 24VDC)

Auslauftülle G ¾

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)