Entleerungsgarnitur TPE - D 0,5 G ½

bestehend aus:

Kugelhahn G ½ mit Flügelgriff

Schmutzfänger G ½ MS mit Sieb

Entleerungsventil TPE -D/ 0,5 G ½ (einsetzbar bis 5 m Wassersäule)

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)