Wandhydranten mit Flachschlauch nach DIN 14461-6

zum Anschluss an die Löschwasserleitung NASS oder NASS/TROCKEN nach DIN 1988-6 / 14462-1 zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr und zur Erstbrandbekämpfung durch geschultes Personal

Bestehend aus:

Aufputzschrank Bauart C 1000 x 1030 x 380 mm (Breite x Höhe x Tiefe) ähnlich DIN 14461-1. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand. An der Rückwand Montagehaken für einen Zumischer. Wasseranschluss Ø 70 mm. Bauart RS (rechts, Seitenwand), wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Positionen. Endlackiert in Rot (RAL 3001).

Zwei gleich große Türen, doppelt gekantet aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech, mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebestangenverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend.

1 Stück

Schrägsitzventil DN 50 mit Rückflussverhinderer beidseitig 2“ IG, PN 16

1 Stück

Montagemutter 2“ aus Messing nach DIN 14461-5

1 Stück

C-Knaggenteil Dichtring für Saug- und Druckbetrieb, einerseits mit C-Storz-Kupplung aus LM, andererseits mit 2“ AG

1 Stück

Zumischer Z2 mit beidseitig mit C-Storz-Kupplung

1 Stück

Saugschlauch 1,5 m mit D-Storz-Kupplung

1 Stück

Krümmer 90°, DN 50, PN 16 Eingang C-Storz-Kupplung drehbar, Ausgang C-Storz-Kupplung

1 Stück

Turbospritze 2000 TRWH-C DW DIN 15182-2 (für Wassereinsatz)

1 Stück

MK 2 Mittelschaumrohr mit Absperrung und C-Kupplung

1 Stück

Behälter Mehrbereichsschaummittel 60 kg, nicht frostbeständig

1 Stück

C-52-Flachschlauch 20 m nach DIN 14811 mit 2 C-Kupplungen nach DIN 14302

1 Stück

Bedienungsanleitung „Wasserbetrieb“ DIN 14461 Teil 10, DIN A 5, Gelbrand als Selbstklebefolie

1 Stück

Bedienungsanleitung „Schaumbetrieb“ Qualitätsmanagement ISO 9000 als Selbstklebefolie

1 Stück

Piktogramm „Löschgerät“ (Halbkugel) 200 x 200 mm (B x H) nach VBG 125 als Selbstklebefolie

1 Stück

Piktogramm „Wandhydrant“ 200 x 200 mm (B x H) nach VBG 125 als Selbstklebefolie

Typ SH 60 C

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)