Überflurhydrant nach DIN EN 14384 mit DIN-DVGW Baumusterzertifikat

Form AFUD

DN 100 in den Ausführungen 1,0 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

Mit zwei B-Abgängen unter Fallmantel und einem A-Abgang

Mit leicht auswechselbarer Sollbruchstelle

Drehbare Ausführung

Mit Sicherheitsverriegelung der Innengarnitur

Selbsttätige, druckwassersichere Entleerung, senkrechte Trockenstrecke der Entwässerung min. 50 mm

Alle mediumberührten Teile erfüllen die Anforderung nach KTW und DVGW W270

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)