Steinfänger Typ LDV8 DN 80 PN 16 Maschenweite 3,0 mm

Schrägsitzform, beids. mit rilsanierten Klappflanschen

Gehäuse/Deckel: Duktilguss – EN-GJS-450-10

Siebe: aus Edelstahl, AiSi 304

Maschenweite: 3,0 mm / 3000 Mikron

Baulänge: 310 mm

Deckel-Dichtung: EPDM

4 Bohrungen mit 1/4" IG für Manometeranschluss,

1 Spülanschluss mit Kugelhahn

Optional: 2 Manometer waagerecht 1/4", 40 mm, 0-16 bar zur Überwachung des Vor- und Hinterdrucks.

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)