Signalgeberkombination mit Notstromversorgung

1 optisch-/akustischer Signalgeber IP 45

Farbe weiß/Blitzlicht rot

für Wandmontage

1 Leuchtdrucktaster -Hupe aus-

( in Schaltschranktür eingebaut)

2 Koppelrelais 24 VDC

einschliesslich Notstromversorgung

Typ: SGK-NE-100

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)