LD Be- und Entlüfter nach DIN 14463-3 Typ G2 PN 16 zur automatischen Be- und Entlüftung von Zubringer- und Versorgungsleitungen,

Löschwasserleitungen NASS und NASS/TROCKEN nach DIN 14462-1.

Entlüftungsleistung: 2.500 l/min.

Gehäuse: Messing

Schwimmerkugel: geschäumt

Dichtung: EPDM

Gewindeanschluss: Eingang G 2 AG, Ausgang G 11/4

Zulassung: NW-9912DL0133 (DVGW)

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)