Druckreduzier- und Durchflussbegrenzung DN 50 PN 16

bestehend aus:

drehbarer Verschraubung mit Manometer G 2

Druckreduzierblende, wahlweise mit 300, 400 oder 600 Liter

mit Dichtung

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)