Entleerungsgarnitur EG 15

bestehend aus:

Kugelhahn G 1/2

Schmutzfänger G 1/2 mit Feinsieb

Magnetventil G 1/2 6213 24 VAC

Auslauftülle G ½

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)