Fernanzeige FA 5

bestehend aus:

grafischer Anzeigeeinheit mit Bedientastern

im Einbaurahmen zum Schalttafeleinbau

- im grafischen Display

- Leuchtdioden für: - Betrieb

- Störung

- Service

- Löschwasserleitung gefüllt

- Energieversorgung gestört

Bedientasten zum: - blättern vor/zurück

- Eingabe bestätigen

- Abbruch (ESC)

- Zurücksetzen (Reset)

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)