Fernanzeige FA 5

bestehend aus:

grafischer Anzeigeeinheit mit Bedientastern

im Einbaurahmen zum Schalttafeleinbau

- im grafischen Display

- Leuchtdioden für: - Betrieb

 - Störung

 - Service

 - Löschwasserleitung gefüllt

 - Energieversorgung gestört

Bedientasten zum: - blättern vor/zurück

 - Eingabe bestätigen

 - Abbruch (ESC)

 - Zurücksetzen (Reset)

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)